**AVCControl软件使用说明书**

**V1.0**



2012**年**08**月**01**日**

**北京艾威康电子技术有限公司**

**© 2012**AVC**版权所有**

文档编号：AVC\_PRD\_PRD01011100\_20120801\_v1.0

版权说明

对于您将阅览的以下全部信息内容（包括但不限于文字表述及其组合、图标、图片及图表、色彩搭配、版面设计、编排方式、数据及软件介绍等），北京艾威康电子技术有限公司特发表以下声明：

一、该信息资料皆是北京艾威康电子技术有限公司（以下简称：本公司）自行创作并对其享有完全的、完整的权利，未经本公司书面同意，任何单位或个人均不得以任何形式进行转载、复制、编辑、修改，或以其它方式违法使用；

二、该信息资料中可能产生的著作权、计算机软件及专有技术的所有权、或某项技术的专利申请权、专利权等全部权利皆为本公司所有。

三、在征得本公司同意并充分保障本公司相关权利的前提下，有关单位或个人善意的、合理合法的传阅该信息资料；

四、在该信息资料中引用相关权利人的文件名称或内容的，本公司将明确标注权利人的名称或姓名，但本公司不排除受多方面条件、因素的影响和限制而偶有疏漏，本公司真诚欢迎任何阅读者或权利人在发现后告知，本公司将谨慎核实、及时标注。

五、未经本公司书面同意，擅自将该信息资料进行转载、复制、编辑、修改，或以其它方式违法使用，或者抄袭该资料中的文字表述及其组合、图标、图片及图表、色彩搭配、版面设计、编排方式等内容的，以及恶意损害本公司利益或形象进行散发、使用的，本公司将依法追究其法律责任；

六、未经本公司书面同意，其他单位或个人擅自使用该信息资料而影响其自身或第三方权益的，或第三方未同本公司联系、核实而与其他单位或个人进行交易并造成损失的，本公司不承担任何赔偿或补偿责任。

特此声明

北京艾威康电子技术有限公司

**目 录**

1软件概述 3

1.1总体说明 3

1.2软件版本 3

1.3定义 3

2软件的使用说明 3

2.1登录 3

2.2控制 3

2.2.1一键上课、下课 4

2.2.2投影机控制 4

2.2.3窗帘控制 4

2.3状态查看 4

2.4设置 4

2.5事件记录 5

2.6个人设置 5

2.7用户管理 5

2.8设备管理 5

2.8.1添加设备 5

2.9控制录播 6

2.9.1控制录播的前提 6

2.9.2 录播控制 6

2.10注销 7

3联系我们 7

3.1联系方式 7

# 1软件概述

## 1.1总体说明

AVCControl软件是针对北京艾威康电子技术有限公司AVCare可视化网络管理平台的一个补充，实现了MCS-1000系列网络中控产品和4200录播产品在Ipad 2 平板电脑上的智能控制，使用起来方便、灵活。

## 1.2软件版本

AAVCControl软件版本为V1.0。

## 1.3定义

为了语言简洁，以下将对“AVCControl软件”简称为“AVC控制”。

# 2软件的使用说明

## 2.1登录

从Apple AppStore 中下载AVCareIpad 安装包，用iTunes进行同步安装后，IPad2页面出现AVCare快捷图标，点击快捷图标进入登录界面,

输入用户名和密码，可以选择【记住密码】和【自动登陆】，确认之后点击【登录】即可登陆系统界面,

注：登录系统时，若提示字样，则需要在左侧【设置】中设置【中控IP地址】项，【注销】后重新登录便可正常连接。

## 2.2控制

登录成功后，默认进入【控制】界面，可以对投影、声音、灯光、幕布、窗帘、空调等不同设备进行控制。

当教室正在进行上课时，点击相应的设备图标，进入该设备的控制页面，在设备控制页面中，用户可以对设备进行相应的控制操作，下边主要介绍下投影机和空调的控制，其余设备控制不在这里详细介绍了。

### 2.2.1一键上课、下课

在IPad控制软右上角向右滑动，开启一键开上课，在上边会闪动自动上课标志，一键开上课时各设备处于投影开，幕布降，窗帘关状态，可在状态查看进行查看。

向右滑动，一键关下课，一键关下课时各设备处于投影关，幕布升，窗帘开状态，也可在状态查看进行查看。

### 2.2.2投影机控制

选择投影设备后，通过滑动开关可对投影机进行开、关操作，可以进行投影的黑屏，锁屏操作，也可远程对展台、笔记本、PC进行切换。在此页面可以看到投影机的用时情况和总用时。

### 2.2.3窗帘控制

选择窗帘设备后，通过点击窗帘开、窗帘半开半关、窗帘关相应按钮，可以对窗帘进行相应的开、半开、关操作。

## 2.3状态查看

在左侧点击【状态】，可查看当前所有设备的状态情况，在状态页面中，点击上边相应的设备，可查看当前设备的状态。

## 2.4设置

在此页面中可设置基本参数与通讯协议。基本参数包含背景颜色，logo、教室名称、中控IP地址、中控类型通讯模式以及超时时间等；通讯协议包括：基本协议管理和设备参数设置等。

下边详细介绍下中控IP地址设置和中控类型设置。

选择中控IP地址设置，切换至中控IP地址设置页面，设置好中控的IP地址后点击保存按钮，中控IP地址设置成功。

注：修改成功后，注销重新登录，设置中控IP地址生效。

## 2.5事件记录

当设备发生异常时，中控系统会自动记录事件的日志，可以通过该页面进行查看。

## 2.6个人设置

用户登录后可以设置密码，当有较高权限时可以调整用户属性。

## 2.7用户管理

点击左侧【用户管理】进入用户管理页面，可以对添加、编辑、删除各个用户的信息。

在用户管理页面，点击右上角【增加用户】按钮，弹出添加新用户页面，在此页面可以设置新增用户的登录名、、昵称、密码、用户等级以及用户的权限，点击【确定】按钮，弹出所示用户添加成功提示框，新添加的用户在用户管理的用户列表中显示。

点击【编辑】和【删除】按钮，可对用户信息进行重新编辑以及删除。

注：用户添加成功后，先【注销】再进行登录。

## 2.8设备管理

点击左侧【设备管理】，切换至设备管理页面，在该页面可对不同设备进行添加、删除或修改其设备属性的操作，下边详细介绍设备的添加。

### 2.8.1添加设备

在设备管理页面中，点击上方【添加设备】，进入所示设备添加页面。选择右上方设备列表选择好相应设备，以及设备的属性，完成后点击【保存】按钮，完成设备的添加，弹出所示设备添加成功提示框。回到左侧【控制】主菜单后便可在相应设备中查看到新添加的设备。

也可以对设备进行修改和删除操作，这里不做详细说明。

## 2.9控制录播

### 2.9.1控制录播的前提

1. 必须确保4200录播服务端和录播后台控制软件在线，设置正常。
2. 录播后台控制软件\RecordBackServer安装目录修改以下信息：
* 在录播软件类型中添加；0为3000，1为4200V3.0，2为4200V1.0。完成后点击保存即可。
* 用记事本打开Avclog.sav修改以下信息，填写ConCenter=IPad控制软件IP地址（这个IP是Ipad，wifi连接后自己的IP），完成后点击保存即可。

### 2.9.2 录播控制

与录播设备连接正常后，可以通过Ipad控制软件对录播进行远程控制，控制页面。

在录播控制页面中，可以进行录制，直播，边录边直播，上传、停止等操作，下边逐一进行详细介绍。

**录制**

在录播控制页面中，点击【录制】，进行课程的录制，左侧的录制图标变亮，说明正在进行课程录制，录制结束后，点击【停止录制】，左侧录制图标变灰，表示没有进行课程录制。录制的课件可在录播提前设置的保存路径查看。

**直播**

在录播控制页面中，点击【直播】，可进行实时观看，左侧的直播图标变亮，说明正在进行直播，直播结束后，点击【停止直播】，左侧录制图标变灰，表示没有课程进行直播。

**边录边直播**

在录播控制页面中，点击【录制】和【直播】，不仅可实时观看上课，也可以对课件进行实时录制，左侧的录制和直播图标变亮，说明正在进行课件录制和直播，结束后，点击【停止】，左侧录制和直播图标变灰，表示没有课程进行录制和直播。

**上传**

在录播控制页面中，点击【上传】，可对录制的课件进行实时上传，左侧的上传图标变亮，说明正在进行课件上传，上传结束后，点击【停止上传】，左侧录制图标变灰，表示没有课件进行上传。上传的课件可在录播提前设置的文件路径下查看。

注：控制命令回执可能需要3-5s响应时间，点击控制后需要等待3-5s时间。

## 2.10注销

点击右上角的按钮，返回用户登录页面。

# 3联系我们

您在使用本系统时遇到任何问题，可以直接联系我们。

## 3.1联系方式

公司名称: 北京艾威康电子技术有限公司

详细地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦D座12A

邮政编码：100081

网址：[www.bjavc.com](http://www.bjavc.com)

电话：010-88356455

传真：010-88356455